1. Az ajánlati felhívás III.1.2. pontja fő fizetési és finanszírozási feltételként 3 db résszámlát és 1 db végszámlát határoz meg. A dokumentáció részét képező szerződéstervezet 6.4. pontjában 1 db résszámla és 1 db végszámla szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását!
	A dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kell figyelembe venni, 1 darab 	részszámla és 1 darab végszámla nyújtható be. Az ajánlatkérő módosítja a felhívást.  
	
2. A kivitelezés során valamennyi épületnél szükséges a bádogos munkák elvégzése is, ugyanakkor egyetlen költségvetési kiírás sem tartalmaz bádogos munkanemet. Kérjük idevonatkozó tájékoztatásukat arra nézve, hogy a bádogos munkák részei jelen eljárásnak, vagy azok kivitelezését más eljárás keretében oldják meg?
A szükséges bádogos munkák is részei a jelen eljárásnak.

3. Az orvosi rendelő esetében a kapott költségvetés alapján a munka része teljes fűtési rendszer bontása és újjáépítése, ugyanakkor  a dokumentáció elektromos és gázszerelési terveket és költségkiírásokat nem tartalmaz. Kérjük idevonatkozó tájékoztatásukat arra nézve, hogy a gázszerelési és elektromos szerelési munkák részei jelen eljárásnak, vagy azok kivitelezését más eljárás keretében oldják meg?
	Az orvosi rendelőnél a teljes fűtési rendszer bontása és újjáépítés szükséges, az 	ehhez kapcsolódó elektromos és gázszerelési tervek a megrendelővel történő 	egyeztetése, elkészítése, engedélyeztetése és azok terv szerinti 	megvalósítása a 	kivitelező feladata. A kiírást a tervek készítésével kiegészítettük.

4. A művelődési ház esetében a 20 cm-es homlokzati hőszigetelés külső síkja valószínűleg már a függőeresz csatorna külső élén is kívülre kerül a lezárásra a dokumentáció nem ad megoldást, kérjük ennek a részletnek a pontos megadását.
A hőszigetelést le kell zárni, a konkrét műszaki megoldás meghatározása és annak egyeztetése a Beruházó műszaki ellenőrével, majd annak megvalósítása Kivitelező feladata.

5. Az épületek homlokzatán lévő különböző szerelvények - lámpatestek, riasztók, zászlótartók, tájékoztató táblák - le és felszerelését nem tartalmazza egyik költségvetés sem, kérjük megadni, hogy ezeket a tételeket hogyan vegyük figyelembe.
A szükséges szerelvények le- és felszerelése a kivitelező feladatát képezik. Az ajánlatadáskor ezeket a kivitelezőnek kell felmérni és költségelni.

6. Az épületekhez csatlakozó elő tetők, kerítések, korlátok átalakítására nincs utalás a költségvetésekben ezen munkák a kivitelező feladatát képezik? Amennyiben igen kérjük adják meg a vonatkozó mennyiségeket.
	A szükséges átalakítások a kivitelező feladatát képezik, az ajánlatadáskor ezeket a 	kivitelezőnek kell felmérni, a mennyiségeket meghatározni és költségelni. 

7. Az épületek homlokzatához csatlakozó gázfogadók gázvezetékek, gázkémények, elektromos vezetékek, villámhárítók áthelyezése hogyan lesz megoldva és kinek a feladatát képezi?
	A gázvezetéket a hőszigetelés vastagságának figyelembe vételével át kell helyezni. Az 	áthelyezés a kivitelező feladata.

8. A kivitelezés során a Megrendelő mely bontott anyagokra tart esetleg igényt, vagy valamennyi nyílászáró roncsba bontható?
A megrendelő a bontott anyagra nem tart igényt, azok elszállításáról, építési törmelékként való elhelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodni. 

9. A dokumentáció a nyílászárókra vonatkozóan nem tartalmaz konszignációt, az egyértelmű ajánlatadás érdekében kérnénk a konszignációk megküldését.
	Konszignáció nem készült, kérjük az ajánlatadásnál a jelenlegi állapotot figyelembe 	venni. 	A kiírást kiegészítettük az építész kiviteli terv készítése tétellel.

10. A költségvetési kiírások napkollektoros fejezete minden esetben tartalmaz járulékos elektromos szerelési munkára vonatkozó tételt 1 készletként megadva azt.
Kérnénk a vonatkozó mennyiségi kiírások megadását!
Szükséges a keringtető szivattyúk, a hőmérsékletérzékelők és az automatika elektromos bekötése és beüzemelése. 

11. A költségvetési kiírások vízszerelésre vonatkozó fejezetei nedves tengelyű cirkulációs szivattyú beépítését írja elő ugyanakkor erre vonatkozó elektromos tétel nincsen kiírva. Kérdésünk kell-e költségelni az elektromos bekötést, ha igen milyen mennyiségekkel?
Igen, a szivattyú elektromos bekötését is kell költségelni. A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük. 

12. A költségvetési kiírásokban gyártó szerint  megjelenő termékekhez ragaszkodik az Ajánlatkérő, vagy más gyártó azonos műszaki paraméterekkel rendelkező terméke is beépíthető?
	A költségvetési kiírásokban szereplő termékek más gyártó azonos műszaki 	paraméterekkel rendelkező terméke is beépíthető, de ezeknek is teljesíteni kell a 	KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések megújuló 	energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázati felhívásban elírt 	feltételeket. Például a beszerzés tárgyát képező napkollektornak teljesítenie kell 	az alábbi követelményeket: 
· Megfelel az EN 12975-1 és 2 szerinti minőségi szabvány követelményeinek, valamint ugyanezen szabvány minőségi tesztjének.
· Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítésekkel.
· Gyártói garancia minimum 5 év.

13. A kivitelezést működő épület mellet kell végrehajtani?
igen.

14. Művelődési ház: Rajzon jelölt, ill. kv.-i kiírásban szereplő nyílászárók mérete, darabszáma eltérő, nem beazonosítható. Pontosítása szükséges.
Pontosítva.

15. Művelődési ház: Külső ablakpárkány bontása új szerelése, belső ablakkönyöklő szerelése hiányzik. Kérjük ezen tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
	A külső ablakpárkányok bontását a nyílászáró szerkezetek bontása tételnél, az új 	ablakpárkányokat és belső könyöklőket az új ablakoknál kell költségelni. 

16. Művelődési ház: Toktoldók kiírása káva befordulások fogadására hiányzik. Kérjük ezen tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
A szükséges toktoldókat az új ablakoknál kell költségelni. 

17. Művelődési ház: Káva befordulások hőszigetelése (?cm) vékonyvakolata hiányzik. Kérjük ezen a tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
A káva befordulások vékonyvakolatának elkészítését a homlokzati nemesvakolat készítése tételnél kell figyelembe venni. Az ablakokat a jelenlegi fal külső síkjába kell elhelyezni. 

18. Orvosi rendelő: Rajzon jelölt, ill. kv.-i kiírásban szereplő nyílászárók mérete, darabszáma eltérő, nem beazonosítható. Pontosítása szükséges.
Pontosítva.

19. Orvosi rendelő: Külső ablakpárkány bontása új szerelése, belső ablakkönyöklő szerelése hiányzik. Kérjük ezen tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
A külső ablakpárkányok bontását a nyílászáró szerkezetek bontása tételnél, az új ablakpárkányokat és belső könyöklőket az új ablakoknál kell költségelni.

20. Orvosi rendelő: Toktoldók kiírása káva befordulások fogadására hiányzik. Kérjük a költségvetés módosítását.
A szükséges toktoldókat az új ablakoknál kell költségelni. 

21. Orvosi rendelő: Káva befordulások hőszigetelése (?cm) vékonyvakolata hiányzik 68 m2. Kérjük a költségvetés módosítását.
A káva befordulások vékonyvakolatának elkészítését a homlokzati nemesvakolat készítése tételnél kell figyelembe venni. Az ablakokat a jelenlegi fal külső síkjába kell elhelyezni.

22. Orvosi rendelő: Kültéri vakolóprofil sarokvédő 105,46 fm helyett 214 fm. Kérjük a tervek felülvizsgálatát és a költségvetés módosítását.
Javítva, a módosított mennyiség 214 fm.

23. Orvosi rendelő: Lábazati indítóprofil 59,77 helyett 66 fm. Kérjük a tervek felülvizsgálatát és a költségvetés módosítását.
Javítva, a módosított mennyiség 66 fm.

24. Orvosi rendelő: Kétvizorros fallefedés bontása, új építése hiányzik. Kérjük a költségvetés módosítását.
A kiírást a fenti tétellel kiegészítettük.

25. Polgármesteri hivatal: Rajzon jelölt, ill. kv.-i kiírásban szereplő nyílászárók mérete, darabszáma eltérő, nem beazonosítható. Pontosítása szükséges.
Pontosítva.

26. Polgármesteri hivatal: Külső ablakpárkány bontása új szerelése, belső ablakkönyöklő szerelése hiányzik. Kérjük ezen tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
A külső ablakpárkányok bontását a nyílászáró szerkezetek bontása tételnél, az új ablakpárkányokat és belső könyöklőket az új ablakoknál kell költségelni.

27. Polgármesteri hivatal: Toktoldók kiírása káva befordulások fogadására hiányzik. Kérjük ezen tételek pótlását, a költségvetés módosítását.
A szükséges toktoldókat az új ablakoknál kell költségelni. 

28. Polgármesteri hivatal: Káva befordulások hőszigetelése (?cm) vékonyvakolata hiányzik 58 m2. Kérjük ezen tételek módosítását, a költségvetés módosítását.
A káva befordulások vékonyvakolatának elkészítését a homlokzati nemesvakolat készítése tételnél kell figyelembe venni. Az ablakokat a jelenlegi fal külső síkjába kell elhelyezni. 

29. Polgármesteri hivatal: Kültéri vakolóprofil sarokvédő 67,2 fm helyett 284 fm. Kérjük a tervek felülvizsgálatát és a költségvetés módosítását.
Módosítva, az új mennyiség 284 fm.

30. Polgármesteri hivatal: Homlokzati hőszigetelés mennyiségét rajzhiányosság miatt (homlokzatokon nincs magassági méretezés) nem lehet ellenőrizni. Kérjük a tervek felülvizsgálatát.
Tervek nem készültek.

31. A letöltött közbeszerzési anyagban, az orvosi rendelő mappájában található Energetikai minőségtanúsítvány/ fejlesztési javaslat / emelet, orvosi rendelő mappák üresek, kérjük tisztázó nyilatkozatukat.
Elérhetővé tettük.

32. A polgármesteri hivatal/energetikai tanúsítvány/fejlesztési javaslat mappa szintén üres, kérjük tisztázó nyilatkozatukat.
Elérhetővé tettük.

33. A dokumentációból hiányzik a nyílászárók konszignációja. Ezen rajzok nélkül, a költségvetés alapján nem lehet egyértelműen árazni a nyílászárókra vonatkozó tételeket. Kérjük ezen rajzokat a rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjenek.
Konszignáció nem készült, ez a kivitelező feladata.  

34. Az orvosi rendelő költségvetésének külső hőszigetelés fejezete tartalmazza az födémpalló hőszigetelésere vonatkozó tételt 287 m2-es mennyiségben, ugyanakkor a dokumentáció tanúsága  szerint az orvosi rendelő lapostetős. Milyen műszaki megoldással van elképzelve a szigetelés elhelyezése?
Nem járható kivitel szükséges, de a tetőn elhelyezett napkollektorok és a kémények megközelíthetőségét biztosítani kell. 

35. A külső homlokzatok színezésénél kérnénk megadni az alkalmazandó színcsoportot!
Jelenleg nem ismert, a kivitelezés előtt a Beruházóval történő egyeztetéskor kerül pontosításra.

36. A költségvetési kiírásban és a tervdokumentációban sem találtunk (az első műanyag szerkezet kivételével) egyik nyílászáróhoz sem anyag megnevezést. Kérjük, hogy pontosítani szíveskedjenek a beépítendő külső és belső nyílászárók anyagát.
A nyílászárók kivitele a költségvetésben először szereplő nyílászárónál szerepel, a többi kivitele és anyaga ezzel azonos, csak a mérete változik.

37. A költségvetési kiírásban nem találtunk utalást a külső-belső könyöklők, párkányok kialakítására. Kérjük, hogy tisztázzák, szükséges-e ezen szerkezetek beépítése. Amennyiben szükséges, kérem, hogy határozzák meg az elvárt anyag típust.
	Könyöklők, párkányok kialakítása szükséges, kivitele kívül 1,2 mm-es alumínium 	anyagú, fehér színű, belül légkamrás, anyagában színezett fehér színű műanyag.

38. A vállalkozási szerződés 6.4. fizetési ütemezés fejezetében a teljesítés eredményeként 1 részszámla és 1 végszámla nyújtható be, ezzel szemben a közbeszerzési értesítő III.1.2. pontjában a teljesítés eredményeként 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be. Kérjük az ellentmondás feloldását.
A dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kell figyelembe venni, 1 darab részszámla és 1 darab végszámla nyújtható be. Az ajánlatkérő a felhívást módosítja. 

39. A vállalkozási szerződés 7.3. pontjában foglaltak szerint „A Vállalkozónak rendelkezni kell legalább 10 millió Ft/káresemény mértékű, felső kártérítési limittel nem rendelkező, vagy legalább 100 millió Ft éves kártérítési limittel rendelkező, építőipari kivitelezési tevékenység végzése során okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással.” Ezzel szemben a közbeszerzési értesítő V.4 (Egyéb információk V.4.16) fejezetében 50 millió Ft éves kártérítési limit a követelmény. Kérjük az ellentmondás feloldását.
A vállalkozási szerződés 7.3 pontjában foglaltak a mérvadók. Az ajánlatkérő a felhívást módosítja.

40. (Művelődési ház) A költségvetési kiírásban csak fa nyílászáró bontások szerepelnek. A kopolit üvegfelületekkel és a fém nyílászáró szerkezetekkel mi a feladat?
A fém nyílászárókat és a kopolit üveget is cserélni szükséges, a kiírást pontosítottuk. 

41. (Művelődési ház) Az épület homlokzatához csatlakozó gépjármű tárolásra használt előtető bontása, átalakítása a hőszigetelés elhelyezése miatt véleményünk szerint szükségszerű. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A tételt az épülethez tartozó előtetők, kerítése, korlátok átalakítása sorban kell feltüntetni. 

42. (Művelődési ház) Meglévő ereszcsatorna és lefolyó csatorna bontás, átépítés nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük. 

43. (Művelődési ház) Meglévő vasbeton előtető hőszigetelése és bádogos szerkezeteinek átalakítása nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A külső hőszigetelés lapon bádogos munkák, bontás, építés sorban. 

44. (Művelődési ház) Meglévő attikafal lefedésének bontása, új építése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírásokat pontosítottuk, ezt a tételt is figyelembe vettük.

45. (Művelődési ház) A falon kívüli elektromos kábelek, villámvédelmi berendezések leszedése, újra elhelyezése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírásokat pontosítottuk, az „Épület homlokzatán lévő különböző szerelvények, (lámpatestek, riasztók, zászlótartók, tájékoztató táblák) le- és felszerelése” c. soron kell árazni. 

46. (Művelődési ház) A falon kívül vezetett gépészeti csővezetékek, gázvezetékek, gázórák új homlokzati szigeteléshez történő csatlakozása kritikus, kérjük, hogy ezen csatlakozások műszaki megoldásához szakmai nyilatkozatot szíveskedjenek nyújtani.
Az orvosi rendelő épületében új csatlakozó- és fogyasztói gázvezeték épül új gázkazánokkal, a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház épületénél a homlokzati gázvezetéket a hőszigetelés vastagságának figyelembe vételével át kell helyezni. 

47. (Művelődési ház) Kérjük nyilatkozzanak arról, hogy a meglévő kéményt le kell-e szigetelni.
A meglévő kémény/kéményeket nem kell leszigetelni.

48. (Művelődési ház) Külső-belső könyöklők elhelyezése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
Az ablakok cseréjénél kell feltüntetni, az ablakokat a meglévő falszerkezet külső síkjába kell építeni. 

49. (Polgármesteri hivatal) Meglévő ereszcsatorna és lefolyó csatorna bontás, átépítés nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

50. (Polgármesteri hivatal) Az épület homlokzatához csatlakozó előtetők bontása, átalakítása a hőszigetelés elhelyezése miatt véleményünk szerint szükségszerű. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

51. (Polgármesteri hivatal) A költségvetési kiírásban nem szerepel eresz deszkázat mázolása. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

52. (Polgármesteri hivatal) Külső-belső könyöklők elhelyezése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
Az ablakok cseréjénél kell feltüntetni, az ablakokat a meglévő falszerkezet külső síkjába kell építeni. 

53. (Polgármesteri hivatal) A költségvetési kiírásban nem szerepel a bádogos szerkezetek bontása, új szerkezetek építése. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

54. (Polgármesteri hivatal) A költségvetési kiírásban nem szerepel a homlokzaton található világító testek, zászlótartó szerkezetek bontása, újra elhelyezése. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

55. (Orvosi rendelő) Külső-belső könyöklők elhelyezése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
Az ablakok cseréjénél kell feltüntetni, az ablakokat a meglévő falszerkezet külső síkjába kell építeni. 

56. (Orvosi rendelő) Meglévő attikafal lefedésének bontása, új építése nem szerepel a költségvetési kiírásban. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A kiírást a fenti tétellel módosítottuk.

57. (Orvosi rendelő) Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a meglévő kéményt le kell-e szigetelni.
A kéményt nem kell szigetelni. 

58. (Orvosi rendelő)  A falon kívül vezetett gépészeti csővezetékek, gázvezetékek, gázórák új homlokzati szigeteléshez történő csatlakozása kritikus, kérjük, hogy ezen csatlakozások műszaki megoldásához szakmai nyilatkozatot szíveskedjenek nyújtani.
A gázvezetékeket és tartozékait a hőszigetelés vastagságának figyelembe vételével át kell helyezni, a műszaki megoldás megválasztása a kivitelező feladata.  

59. (Orvosi rendelő) A költségvetési kiírásban nem szerepel a meglévő redőnyök bontása. Ennek költségét hol szerepeltessük?
A redőnyök bontását a nyílászáró szerkezetek tételnél kell feltüntetni. 

60. (Orvosi rendelő)  A költségvetési kiírásban nem szerepel a homlokzaton található erkély korlátok festése, mázolása. Amennyiben szükséges, kérjük határozzák, meg, hogy ennek költségét hol szerepeltessük.
A kiírást pontosítottuk, ezt a tételt is feltüntettük.

61. (Általános) A megkapott terveken szereplő nyílászárók méretei és száma nem egyezik a költségvetésben szereplőkkel. Kérjük meghatározni, hogy ez a különbség miből adódik? (pl: Művelődési ház: költségvetés, Ablakok cseréje munkalap 4., 5.,9. pont szerinti méretben és mennyiségben nem találtunk a rajzokon nyílászáró szerkezeteket. 
A kiírást pontosítottuk. 

62. Polgármesteri hivatal, költségvetés Ablakok cseréje munkalap 7., 8., 10 pontja szerinti méretben és mennyiségben nem találtunk a rajzokon nyílászáró szerkezeteket.
A kiírást pontosítottuk.

63. Orvosi rendelő: költségvetés, Ablakok cseréje munkalap 9., 10., 13., 14., 15.,  pont szerinti méretben és mennyiségben nem találtunk a rajzokon nyílászáró szerkezeteket.)
A kiírást pontosítottuk. 

64. A kapott dokumentációban a ROCKWOOL Steprock ND lépés-hangszigetelő lemez 200, 220, illetve 250mm-es vastagságokkal szerepel, azonban ezt a lemezt ilyen vastagságokban nem gyártják és több rétegben sem alkalmazható. Kérjük tisztázó nyilatkozatukat.
Csak a hőszigetelés vastagsága és anyaga került meghatározásra, a vastagságokat az elérhető anyagvastagságokból kell kialakítani. 

65. Ha rendelkezésükre ál kérjük, hogy a tervlapokon, költségvetés kiíráson és az energetikai tanúsítványokon fölül létező szöveges műszaki leírást hozzánk eljuttatni.
Műszaki leírás nem áll rendelkezésre. 

66. A költségvetésben szereplő anyagok megnevezése és a hozzájuk tartozó mennyiségek javíthatók-e, (más anyagokkal helyettesíthető-e, mennyiségek növelése) változást eszközölhetünk-e a költségvetésben.
	A költségvetési kiírásokban szereplő termékek más gyártó azonos műszaki 	paraméterekkel rendelkező terméke is beépíthető, de ezeknek is teljesíteni kell a 	KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések megújuló 	energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázati felhívásban elírt 	feltételeket. Például a beszerzés tárgyát képező napkollektornak teljesítenie kell 	az alábbi követelményeket: 
· Megfelel az EN 12975-1 és 2 szerinti minőségi szabvány követelményeinek, valamint ugyanezen szabvány minőségi tesztjének.
· Rendelkezik Solar Keymark és/vagy DIN-CERTCO minősítésekkel.
· Gyártói garancia minimum 5 év
	Az árazatlan költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek nem változtathatóak. 

67. A nyílászárók tételeiben nincs feltüntetve, hogy milyen anyagból készüljenek és a méretek is pontatlanok, nincs összhangban a költségvetés és a terveken szereplő mennyiségek és méretek. Kérem ezek pontosítását. Ha van, akkor konszignációt.
Konszignáció nem készült, ennek elkészítése a Kivitelező feladata. A nyílászárók kiírását pontosítottuk. 

68. Az ablakok bontása után szükséges lehet a falnyílások kisméretű téglával való pótlása (csak ha az eredeti nyílászáróval nem megegyező az új), ezeket a mennyiségeket melyik tételben szerepeltethetjük.
A fenti tételt az ablakok cseréje munkalapon az ablakok, nyílászárók bontása utáni faljavítások tételnél kell szerepeltetni. (2. sorszámú tétel)

69. Azokat a nyílászárókat, amelyet nem szükséges cserélni, megjelölni, feltüntetni szíveskedjenek. 
A műanyag nyílászárókat nem kell cserélni. Konszignáció nem készült, ennek elkészítése a Kivitelező feladata.

70. A cserére nem kerülő nyílászárók javítása szükséges-e? Ha igen akkor milyen módon szerepeltethetjük a költségvetésben, és a javítás módját (üvegezése, mázolása) is kérjük megjelölni.
A cserére nem kerülő nyílászárókat csak abban az esetben kell javítani, szükség esetén cserélni, ha azok a kivitelezés során megsérülnek. 

71. A pályázat hosszabbításával kapcsolatban van-e befejezési határidő változás. Ha igen ennek időpontját meghatározni és részünkre eljuttatni.
[bookmark: _GoBack]A befejezési határidő 2015.05.31.

72. A helyszín megtekinthető-e, ha igen akkor jövő hétre előjegyeztetést kérnénk.
Az ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.  

73. A Vízszerelési és gázszerelési munkáknál hiányoznak bontási tételek (PL.: a gázkészülékek elbontandók-e, a gázkészülékek csővezetékei lecserélendők-e)
	Az orvosi rendelőnél a gázkazánok elbontásra kerülnek, új gázkazánok kerülnek 	beépítésre, ennél az épületnél új gázhálózat kerül kialakításra. A Polgármesteri 	Hivatal és a Művelődési Ház épületében a gázkészülékek maradnak, a homlokzaton 	vezetett csövet a hőszigetelés vastagságának megfelelően át kell helyezni. 

74. A gázkészülékek lecserélendők-e vagy a régi kerüljön visszaépítésre. (Ha a régi marad akkor azok mázolása szükséges.)
A Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal épületében a gázkészülékek és a fűtési rendszer maradnak, azok festése, mázolása nem kell. A hőszigetelés miatt a homlokzaton lévő gázvezetéket át kell helyezni, az áthelyezett gázcső festését el kell végezni. 
Az orvosi rendelőben új fűtési rendszer kerül kiépítésre új gázkazánokkal. A gázcső festése szükséges. 

75. Vízvezeték csöveinek cseréje és javítása, szükséges helyeken vezetékek szigetelésének szükségessége és mennyisége (helyszíni bejáráson ezt mindenkép tisztázható lenne).
Az ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.

76. Művelődési házban a lefotózott kopolitüveg előtti radiátort nem lehet felszerelni a kopolitüvegre azoknál radiátor állókonzol szükséges alkalmazni, ezt külön tételként költségvetésben vagy a tétel szövegben feltüntetni kell. Ennek módját kérjük meghatározni.
A kiírást a fenti tétellel kiegészítettük.

77. Az épületgépész munkákhoz a műszaki leírást kérnénk megküldeni részünkre.
Műszaki leírás nem áll rendelkezésre, a szükséges tervek elkészítése a kivitelező feladata. 

78. A tetőkön lévő napkollektorok pontos elhelyezése a bontások és vezeték mennyiség számításához szükséges. (Pontos helye a tetőn méretezve.)
A szükséges tervek elkészítése a kivitelező feladata. Az ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.

79. A művelődési háznál a homlokzat szigetelés miatt szükséges a lefolyócsatorna bontása és visszaépítése, ez a költségvetésben nem szerepel tételként, kérem tételként szerepeltetni. 
A kiírást a fenti tétellel kiegészítettük.

80. A Művelődési háznál a homlokzat szigetelés miatt szükséges az oromfal lemezelését megnövelni a szigetelés és vakolás mértékével, ez a költségvetésben nem szerepel tételként, kérem a költségvetésben szerepeltetni.
A kiírást a fenti tétellel kiegészítettük.

81. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) nincs a költségvetésben a gázkészülékek, mérőórák és csővezetékek leszerelése és azok visszaszerelésének tétele, kérem tételként szerepeltetni.
Az orvosi rendelőbe új gázvezeték létesül, a Művelődési Háznál és a Polgármesteri Hivatal épületénél a gázvezetéket a hőszigetelés vastagságának meglelően át kell helyezni. A kért tételek a módosított kiírásban szerepelnek.

82. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) nincs a költségvetésben a villamos kábelek, világítótestek, mérőóra dobozok, hangosbemondó hangszórók és különböző villamos berendezések leszerelése és azok visszaszerelésének tételei (lámpatestek, lég kondi berendezés, riasztó rendszer doboza), kérem tételként szerepeltetni.,
A kiírást módosítottuk.

83. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) nincs a költségvetésben a felirati táblák és zászlótartók leszerelése és visszaszerelése, kérem tételként szerepeltetni.
A kiírást módosítottuk.

84. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) nincs a költségvetésben a kopolit üveg bontása, a kopolit üveg esetén bontásnál és elszállításnál is veszélyes hulladékként kell elszállítani, kérem külön tételként szerepeltetni.
A kopolit üveg bontását a nyílászáró szerkezetek, kopolitüveg bontása sorban kell szerepeltetni.

85. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) a homlokzathoz kapcsolódó fedet parkoló, fedet lépcső és mozgáskorlátozott feljáró elbontása nem szerepel a költségvetésben, ezek elbontása a szigeteléshez és a vakoláshoz szükséges, de a bontással a tetőszerkezet sérülhet, illetve az elavult így LINDAB vagy más anyaggal való javítása javasolt, kérem külön tételként szerepeltetni és a megvalósítási módot meghatározni.
A szükséges átalakítások a kivitelező feladatát képezik, az ajánlatadáskor ezeket a kivitelezőnek kell felmérni. 

86. Az összes épületen (Művelődési ház, Orvosi rendelő, Polgármester hivatal) a nyílászáró szerkezeteken lévő ablakrácsok bontása, visszaszerelése esetén mázolásuk, új ablak esetén új rács készítése és annak mázolása, kérem a költségvetésben szerepeltetni.
A meglévő rácsokat kell mázolás után visszaépíteni. 

87. A Polgármesteri hivatal Művelődési ház felöli részének faoromfalának festése és javítása, kérem külön tételben szerepeltetni, ha van, még ilyen szerkezet az épületen kérem azt is hozzávenni.
A kiírást a fenti tétellel módosítottuk.

88. A Polgármesteri hivatal Művelődési ház felöli részének faoromfalának oldalában lévő homlokzatszigetelés miatt a fal vastagsága megnő és a vakolt szigetelést érni fogja az esővíz, ezt lemezeléssel kiküszöbölhetjük, kérem a költségvetéshez hozzávenni.
A kiírást a fenti tétellel módosítottuk.

89. Orvosi rendelő lapos tető szigetelésénél, kérem meghatározni, hogy a tető járható vagy nem járható. Kérem meghatározni.
Nem járható kivitel szükséges, de a tetőn elhelyezett napkollektorok és a kémények megközelíthetőségét biztosítani kell. 

90. Orvosi rendelő lapos tető szigetelésének meghatározása után kérem a rétegrendet és annak műszaki leírását eljuttatni. A költségvetést azok alapján változtatni. (Szükséges javítások, pótmunkák, bontások.)
Műszaki leírás nem áll rendelkezésre, a kivitelező feladata az alkalmazandó rétegrend meghatározása.  

91. Orvosi rendelő főbejárat feletti a terasz alatti födémkiugrásnál illetve a terasz feletti lapos tető kiugrásnál nem látszódik jól, hogy milyen anyag került beépítésre (fa lambéria?) annak bontása szükséges-e, ha igen akkor kérem a költségvetésben szerepeltetni.
Az említett, esetlegesen felmerülő munkák költségeit a homlokzati hőszigetelésnél kell szerepeltetni.

92. Orvosi rendelő főbejárat feletti a terasz alatti födémkiugrásnál illetve a terasz feletti lapos tető kiugrásnál szigetelés szükséges a hő híd elkerülése miatt, kérem a költségvetésben szerepeltetni.
A tételt homlokzati hőszigetelésnél kell szerepeltetni. 
